{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["装备"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"装备","index":0,"n_rows":459,"n_cols":4,"rows_kept":459,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,2,3],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[10,0,13,0],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[22,0,24,0],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[29,0,30,0],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[31,0,32,0],[31,2,32,2],[39,0,40,0],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[114,0,115,0],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[124,0,126,0],[124,2,126,2],[124,3,126,3],[140,0,142,0],[140,2,142,2],[367,1,369,1],[367,3,368,3],[370,1,371,1],[413,0,414,0],[413,2,414,2],[457,0,457,3],[458,0,458,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广东省鼓励进口技术和产品目录（2012年版）"]
[]
["一、鼓励进口的重要装备"]
["序号","商品编码","商品名称","技术参数"]
["Ⅰ-1",845710,"镗铣加工中心（含立式、卧式、立卧式）","定位精度≤0.006mm，快移速度＞25m/min，重复定位精度＜0.004mm，工作台≥1250mm， ≥4轴联动"]
["Ⅰ-2",845710,"柔性加工单元","5轴联动"]
["Ⅰ-3",84581100,"车削中心","重复定位精度高于0.004mm、主轴端径向圆跳动≤0.001mm、加工件圆度高于0.001mm"]
[null,84589100]
["Ⅰ-4",84601100,"数控平面磨床（含成形、龙门、导轨、双端面等）","定位精度高于0.006mm（全程），重复定位精度高于0.003mm（全程），平面度高于0.002mm/1000mm，龙门宽大于3500mm"]
[null,84602190]
["Ⅰ-5",84602110,"数控磨床（含内圆、外圆、端面外圆、万能、无心、轴承、刃磨、专用等）","定位精度高于0.006mm，重复定位精度高于0.003mm，加工件圆度高于0.0005mm，砂轮线速度高于60m/s坐标磨床四轴四联动，七轴四联动"]
[null,84602120]
[null,84602910]
[null,84603100]
["Ⅰ-6",84596110,"龙门数控铣床","工作台宽度≥5000mm，重复定位精度＜0.006mm/2m，＞3轴联动"]
["Ⅰ-7",84604010,"金属珩磨机床"]
["Ⅰ-8",84772090,"异向平行双螺杆挤压成型机","螺杆直径＞100mm"]
["Ⅰ-9",84619090,"CNC曲轴连杆颈加工机","双主轴，切削速度≥100米/分"]
["Ⅰ-10",84613000,"CNC曲轴车车拉床","双主轴，双刀盘，三轴连动 * 2"]
["Ⅰ-11",84639000,"数控曲轴圆角深滚压和滚压校直机床","滚压数≥6，滚压力≥30000N"]
["Ⅰ-12",84629190,"计算机控制增量成型机、流动成型机"]
["Ⅰ-13",84614010,"数控重型滚齿机","立式：工件直径＞Φ8000mm，模数m＞30mm；卧式：工件直径＞Φ2000mm，模数m＞30mm"]
["Ⅰ-14",84602110,"数控重型磨床","数控重型磨床：工件直径>1600mm,加工圆度≤0.001mm，微量进给≤0.0001mm"]
[null,84602120]
[null,84602190]
["Ⅰ-15",84629110,"单柱、双柱、四柱万能液压机","公称压力＞2000t"]
["Ⅰ-16",84629190,"金刚石液压机","公称压力＞9000t"]
["Ⅰ-17",84569010,"数控等离子切割机","板厚＞40mm"]
["Ⅰ-18",901600,"精密运动控制相关的工艺和专用装备"]
["Ⅰ-19",847950,"高速、高精密机械手"]
[null,84864031]
["Ⅰ-20",84552110,"冷、热连轧板带轧机","板宽＞2.2m热连轧机； "]
[null,84552210,null,"板宽＞2m冷连轧机"]
["Ⅰ-21",847420,"固体矿物质的破碎或磨粉机器","生产率＞120m³/h"]
["Ⅰ-22",84162090,"使用粉状固体燃料的炉用燃烧器"]
["Ⅰ-23",84119990,"高炉煤气、燃气联合循环发电关键设备"]
["Ⅰ-24",84171000,"多膛焙烧炉（氧化钼）"]
["Ⅰ-25",841790,"自动剥锌机"]
["Ⅰ-26",84629910,"精锻机（钼）"]
["Ⅰ-27",8514,"金属注射成型脱脂烧结炉"]
[null,84171000]
["Ⅰ-28",84542010,"炉外精炼设备"]
["Ⅰ-29",null,"铜冶炼无种板精炼工艺及装备"]
["Ⅰ-30","8454309000　84543022","铜板带加工用立式连续铸造机列"]
["Ⅰ-31",85141010,"水平和立式展开式保护气体退火机列"]
["Ⅰ-32",84542090,"其他锭模及浇包"]
["Ⅰ-33",84543022,"普通钢方坯、圆坯连铸机；合金钢方坯连铸机；板坯连铸机","厚度≥300mm厚板坯连铸机、厚度≤45mm薄带坯连铸机"]
["Ⅰ-34",84551010,"无缝管轧机","直径＞250mm"]
["Ⅰ-35",84306990,"修井机","额定载荷＞150t"]
["Ⅰ-36",84742010,"双齿辊破碎机","直径＞1.25m"]
["Ⅰ-37",84305039,"牙轮钻机","钻头直径＞310mm"]
["Ⅰ-38",84251100,"电动的滑车及提升机","起重量＞10t"]
["Ⅰ-39",84264190,"带胶轮的其他自推进起重机械","起重量＞100t"]
["Ⅰ-40",84282000,"气压升降机及输送机","起重量＞5t"]
["Ⅰ-41",84283910,"刮板输送机","功率＞1000kw"]
["Ⅰ-42",84303100,"全断面掘进机","刀盘直径＞13m"]
["Ⅰ-43",84791022,"稳定土路面拌合机","拌合宽度＞3m"]
["Ⅰ-44",84264910,"履带式起重机","起重量＞300t"]
["Ⅰ-45",86040099,"大型轨道式架桥机","载重吊装重量＞1600t"]
["Ⅰ-46",86040012,"钢轨在线打磨列车"]
["Ⅰ-47",84791090,"高等级公路稀浆封层机","料仓＞10m³制浆＞3t"]
["Ⅰ-48",84791090,"沥青路面铣刨机","铣刨宽度＞2.5m，铣刨深度＞3cm"]
["Ⅰ-49",84798200,"船用混油装置","除最高粘度≤7×10-4 sec(rwl﹟100度F）的动态恒压混合方式"]
["Ⅰ-50",84145930,"离心通风机","流量＞1800m³/min，压升＞19Kpa"]
["Ⅰ-51",84171000,"浮法玻璃生产设备","日产量＞900t"]
["Ⅰ-52",84201000,"砑光机或其他滚压机器"]
["Ⅰ-53",84211990,"特大容量脱硫干风机"]
["Ⅰ-54",84212910,"带式污泥浓缩压滤一体机","带宽＞3m，滤饼含水率＜70%"]
["Ⅰ-55",84201000,"砑光机或其他滚压机器 "]
["Ⅰ-56",82071990,"页岩气分段压裂可钻式桥塞"]
["Ⅰ-57",84798990,"水平段水平井射孔设备"]
["Ⅰ-58",84211990,"特大容量脱硫干风机 "]
["Ⅰ-59",84212190,"内循环厌氧反应器"]
["Ⅰ-60",84211990,"大型化和自动化碟式分离机"]
["Ⅰ-61",null,"连铸连轧铝板带生产线  ","混合炉（84541000）容积≥120吨；连铸连轧机（热轧）（84552110） 铸机板宽≥2286mm、热轧机辊宽≥2150mm ；铝合金熔体在线处理装置ALPUR TS-75（84542010）  包括在线处气装置ALPUR TS-75,处理流量≥75t/h,深床过滤器PDBF-70，处理流量≥55t/h"]
["Ⅰ-62",8479820090,"研磨机","研磨能力＞26000KG/H，进口粒度＜25μm，出口粒度＜16μm"]
["Ⅰ-63",8504,"轨道车辆用6500Ｖ及以上IGBT"]
["Ⅰ-64","8504、8541","轨道车辆用未封装IGBT芯片"]
["Ⅰ-65","8535、8536","轨道车辆用高速断路器"]
["Ⅰ-66","8535、8536","轨道车辆用直流接触器"]
["Ⅰ-67",90262010,"轨道检查车用传感器"]
["Ⅰ-68",86071100,"铁道及电车道机车等车辆的驾驶转向架"]
["Ⅰ-69",86071200,"铁道及电车道机车等车辆的其他转向架"]
["Ⅰ-70",85301000,"铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备"]
["Ⅰ-71",85261090,"其他雷达设备"]
["Ⅰ-72",90142000,"航空或航天导航仪器及装置（罗盘除外）"]
["Ⅰ-73",8444,"风电用变频器"]
["Ⅰ-74",8444,"高强高模芳纶1414（学名聚对苯二甲酰对苯二胺，简称PPTA）成套装备（包括聚合、纺丝、后加工技术等）"]
["Ⅰ-75",8444,"碳纤维（简称CF）成套装备（包括碳纤维原丝、碳化、予浸布及复合材料等）"]
["Ⅰ-76",8444,"聚苯硫醚（简称PPS）成套装备（包括高纯度线性聚合技术装备、短纤、长丝及薄膜生产技术装备、应用加工等成套技术装备）"]
["Ⅰ-77",8444,"聚酰亚胺耐高温纤维成套装备"]
["Ⅰ-79",84451111,"棉纺清梳联合机","单机产量＞120kg/h"]
["Ⅰ-81",84452031,"转杯纺纱机","纺杯最高速度＞170000转/分钟；具有自动生头、接头、电子清纱等自动化技术"]
["Ⅰ-82",84452032,"喷气纺纱机","纺纱速度＞300m/min"]
["Ⅰ-83",84452090,"其他纺纱机"]
["Ⅰ-84",84453000,"并线机或加捻机"]
["Ⅰ-85",84454010,"自动络筒机","卷绕速度＞2000m/min"]
["Ⅰ-86",84463020,"织物宽度超过100厘米的剑杆织机","转速≥500r/min"]
["Ⅰ-87",84463030,"片梭织机","引纬速度≥1400m/min"]
["Ⅰ-88",84463040,"喷水织机","引纬速度≥1800m/min"]
["Ⅰ-89",84463050,"喷气织机","引纬速度≥1600m/min"]
["Ⅰ-90",84463090,"织物宽度超过30厘米的其他无梭织机"]
["Ⅰ-93",84472020,"无缝电脑提花横机"]
["Ⅰ-94",84514000,"针织连续前处理和冷轧堆染色机生产线"]
["Ⅰ-95",84454010,"松式筒子自动络筒机：卷绕速度≥1000米/分"]
["Ⅰ-98","84472011\\12\\19","经编机"]
["Ⅰ-99",84472020,"电脑针织横机"]
["Ⅰ-100",84490000,"成匹、成形的毡呢或无纺织物制造或整理机器","10g/㎡以下的涤纶薄型分织造布生产线；200g/㎡以上的丙纶厚型非织造布生产线；纺粘法非织造布生产设备；熔喷法非织造布生产设备"]
["Ⅰ-101",84514000,"绳状靛蓝染色机"," "]
["Ⅰ-102",8451800001,"预缩机","加工最大尺寸宽1800，车速50-100M/MIN"]
["Ⅰ-103",8451800003,"丝光机","标称宽度 1800 mm ，织物速度 10 - 80 m/min，织物重量 50 - 500 g/m2"]
["Ⅰ-104",84513000,"熨烫机及挤压机（包括熔压机）"]
["Ⅰ-105",84391000,"纸浆生产的大型机器：","年产30万吨以上化学浆生产设备；年产10万吨以上化机浆生产设备"]
["Ⅰ-106",84392000,"浆板机","幅宽≥3500mm,工作车速≥300m/min"]
["Ⅰ-107",84392000,"造纸机（不含配套的复卷机、压光机）","幅宽≥5000mm,工作车速≥800m/min"]
[null,84393000]
["Ⅰ-108",84392000,"年产30万吨以上纸板生产机器"]
["Ⅰ-109",84414000,"纸浆、纸或纸板制品模制成型机器"]
["Ⅰ-110",84418090,"模切机","圆压平：生产速度≥6000张/h；圆压平：生产速度≥6000张/h "]
["Ⅰ-111",84411000,"高速精密平板切纸机","幅宽1650-2800mm，最大工作车速350m/min，切纸精度±0.5mm"]
["Ⅰ-112",null,"高速精密平板切纸机横切系统","幅宽1650-2800mm，最大工作车速350m/min，最大切纸负载1000g/m2"]
["Ⅰ-113",84431100,"报纸用卷筒纸胶印机","印刷速度：单幅机＞65000对开张/小时，双幅机＞140000对开张/小时（印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数），幅宽＞787mm"]
["Ⅰ-114",84431100,"商用卷筒纸胶印机","印刷速度：单转筒＞45000对开张/小时（印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数），幅宽≥880mm"]
["Ⅰ-115","84431311 84431312    84431313   84431319","单张纸胶印机 ","对开单张纸单面多色胶印机：速度＞16000张/小时，纸张尺寸≥720×1020mm；对开单张纸双面多色胶印机：速度＞13000张/小时，纸张尺寸≥720×1020mm；全张及超全张单张纸单面多色胶印机：速度＞13000张/小时，纸张尺寸≥1000×1400mm，四色及四色以上"]
["Ⅰ-116",844130,"瓦楞板生产设备","速度＞140m/min，七层以上，板宽＞2.2m"]
[null,844140]
[null,844180]
["Ⅰ-117",8444,"氟聚合物聚合反应器及后处理关键设备、挤出加工设备（包括微米级粉碎、高效洗涤、脱水、连续干燥、挤膜、1600mm以上双向拉伸、浸渍、烘烤等）"]
["Ⅰ-118",90248000,"聚合物序列结构测试表征仪器"]
["Ⅰ-119",84198990,"20万吨/年以上乙烯氧氯化法VCM关键设备（氯化反应器、氧氯化反应器、裂解炉等）"]
["Ⅰ-120",84193990,"分散聚四氟乙烯连续密闭式干燥设备"]
["Ⅰ-121",38011000,"高温碳化炉用人造石墨板、石墨保温硬毡"]
["Ⅰ-122",84335920,"采棉机用采棉头"]
["Ⅰ-123",84198100,"加工热饮料或烹调、加热食品的机器设备"]
["Ⅰ-124",84752919,"六组单滴料制瓶机","除EF型六组单滴料制瓶机：4.25英寸，5英寸，5.5英寸"]
["Ⅰ-125",84781000,"烟草加工及制作机器"]
["Ⅰ-126",84248100,"喷灌设备","配套电机＞45kw"]
["Ⅰ-127",84248999,"未列名液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器"]
["Ⅰ-128",9031499010,"光盘质量在线检测仪及离线检测仪"]
["Ⅰ-129",90132000,"电子束光机及激光曝光机部件"]
["Ⅰ-130",8461,"陶瓷金属卤化物灯生产设备"]
[null,8463]
[null,8475]
["Ⅰ-131",null,"力反馈器（PHANTOM）"]
["Ⅰ-132",8517,"VR平台（Freeform）"]
["Ⅰ-133",87059080,"石油测井车","测井深度＞7000M"]
["Ⅰ-134",87059080,"混砂车","输砂量＞20M3/MIN"]
["Ⅰ-135",87059080,"压裂车","工作压力＞140MPA"]
["Ⅰ-136",90221910,"低剂量X射线安全检查设备","X射线发生器管电压＞420KV"]
["Ⅰ-137",90248000,"耐久性能试验机","载重胎最高时速＞150km，               轿车胎时速＞240km"]
["Ⅰ-138",90268000,"其他检测液体或气体变化量的仪器及装置","三通道以上的超声流量计与物位仪表"]
["Ⅰ-139",90272020,"电泳仪"]
["Ⅰ-140",90278019,"其他质谱仪","除：BOD/COD/TOC水质多参数检测仪器"]
["Ⅰ-141",90301000,"离子射线的测量或检验仪器及装置"]
["Ⅰ-142",null,"35t以上振动试验台"]
["Ⅰ-143",90159000,"测井仪用中子发生器"]
["Ⅰ-144",90158000,"地震仪","25000道以上，24BIT"]
["Ⅰ-145",90158000,"磁力仪","测量范围25000－80000nT、测量精度±0.2nT、分辨率0.02nT、梯度范围5000nT/m、存贮数据25000个以上读数"]
["Ⅰ-146",90314100,"制造半导体器件时检验半导体晶片、元器件或检测光掩模及光栅用的光学仪器"]
["Ⅰ-147",null,"光刻机、刻蚀机、气相沉淀、离子注入、金属沉淀等集成电路芯片制造设备和仪器"]
["Ⅰ-148",null,"TFT-LCD、PDP、OLED面板生产用专用设备和仪器"]
["Ⅰ-149",null,"片式元件、新型电力电子器件、半导体照明等专用设备和仪器"]
["Ⅰ-150","90262090 90272019","致密岩石渗透率测试仪器：测试精度10-3-10-9md"]
["Ⅰ-151",90318020,"三坐标测量机","X、Y、Z＞3000×3000×2000mm，单轴精度＜（1＋L/400）mm，空间精度＜（1.2+L/300）mm，探测精度＜1mm"]
["Ⅰ-152",90318090,"三维扫描仪（3DSS）"]
["Ⅰ-153",85142000,"工业或实验用感应或介质损耗工作的炉及烘箱","炉塘容积＞100t"]
["Ⅰ-154",null,"行列式制瓶机","1、电子伺服驱动八组三滴料及其以上；2、电子伺服驱动十组双滴料及其以上；3、小口吹压（NNPB）设备"]
["Ⅰ-155",84741000,"碎玻璃分选设备","处理能力≥12T/h；剔除物/破碎玻璃处理量≥1％；处理后碎玻璃质量要求：磁性金属杂质≤0.1％，非磁性金属杂质≤2颗/25kg，石英、陶瓷、沙子等杂质≤1颗/25kg（杂质Ф＞2.5mm的）且≤4颗/25kg（杂质Ф＞0.9mm的）"]
["Ⅰ-156",84752919,"玻璃热加工设备","玻璃器皿压吹生产设备（机速≥35个/分钟，16工位以上）；高脚杯挺焊接拉伸机（机速≥35个/分钟，48工位以上）；激光爆口机（机速≥35个/分钟，36工位以上）"]
["Ⅰ-157","84391000 84399100","大型化学机械浆","年产10万吨以上；制浆设备和高速造纸机：工作车速1000m/min以上"]
["Ⅰ-158","84798990　84642010　84659300","数控自由曲面车房设备","内渐近镜片粗、精磨机"]
["Ⅰ-159",84798990,"全自动镀膜设备","用于树脂镜片专用镀膜"]
["Ⅰ-160",90318090,"高折射的镜片材料研发、检测设备","光谱分析设备、光谱反射检测设备"]
["Ⅰ-161",85433000,"阴阳极制造机(大型、自动化程度高、湿法冶金电积设备)"]
["Ⅰ-162",null,"直接法长纤维增强热塑性复合材料生产线"]
["Ⅰ-163",null,"大型摩擦密封材料关键生产设备"]
["Ⅰ-164",null,"大型摩擦密封材料测试设备"]
["Ⅰ-165",null,"浮法玻璃熔窑全氧燃烧装备"]
["Ⅰ-166",84186990,"连续冻干设备"]
["Ⅰ-167",84798940,"全自动包裹、文件分拣机","速度≥2.6m/s"]
["Ⅰ-168","9031410000   9031499090   9030899090   9027809900","平板显示器专用生产设备"]
["Ⅰ-169",8486309000,"LCD液晶颗粒排布机","温度:50±5℃；精度：±0.1mm"]
["Ⅰ-170",8486309000,"OLB贴附设备","TAB 预压精度 X = ±4㎛, Y = ±15㎛, Θ = ± 0.03°；TAB 本压精度：X = ±8㎛, Y = ±25㎛, Θ = ± 0.03°；IC Cutting 精度：Y=±40㎛, X=±60㎛"]
["Ⅰ-171",8486309000,"PCB贴附设备","PCB 本压设备精度：X = ± 50㎛, Y = ±70㎛, Θ = ± 0.05°；             压榨温度范围max=500℃"]
["Ⅰ-172",8486309000,"Silicon涂布设备","速度：0~120mm/sec；吐出直径：0.5mm；\n供给压力：0.2~0.3MPa                                                     "]
["Ⅰ-173",8486309000,"组装设备","角度可调整（90~100度）；精度±0.1mm 以内"]
["Ⅰ-174",8486309000,"老化设备","温度:50±5℃；精度±0.1mm；"]
["Ⅰ-175",8486304900,"投入清洗机","擦拭压力：0.2~3.0kgf;                                                    擦拭速度：Max:200mm/sec"]
["Ⅰ-176",8486309000,"液晶模组树脂硅胶涂布机","速度：0~120mm/sec；供给压力：0.2~0.3MPa；吐出直径：0.5mm"]
["Ⅰ-177","   8486402200  ","自动压焊机","焊接方式：热超声压焊方式；焊接周期：60+ms/线（Q形线弧，2mm焊线长度）1秒20线；焊线速度: 2mm线长为每秒20条线；焊线长度：最长8mm ；焊线精确度：3.0um@3б"]
["Ⅰ-178",8479896200,"自动粘片机","焊接速度：0.18秒/晶片；焊接精度： X,Y方向：+/-0.038毫米，转角：+/-3度"]
["Ⅰ-179",8422400000,"片状元件高速编带测试设备","片式元器件：速度>2500只/分钟；                    片式半导体三极管：速度达到每小时60000只，精度：0.3×0.5×1mm3 ，具有同时完成测试、激光打印、外观检查功能"]
["Ⅰ-180",8443192290,"片状元件精密丝网印刷设备"]
["Ⅰ-181",8474809090,"片式元件多层叠压设备"]
["Ⅰ-182",8479899990,"COG自动贴片机"]
["Ⅰ-183",8479899990,"FOG自动贴装机"]
["Ⅰ-184",8479899990,"15米高直立式热辐射含浸机"]
["Ⅰ-185",8479899990,"CCL自动回流生产线"]
["Ⅰ-186",8479899990,"高真空镀膜机"]
["Ⅰ-187",8479899990,"真空热压机"]
["Ⅰ-188",8479899990,"电线全自动剥线机","线长适用范围在52mm~1000m之间；速度:1.95m/s以上,长度误差在正负0.1mm"]
["Ⅰ-189",8535400000,"直流避雷器","≥400kV"]
["Ⅰ-190",8546900000,"中性点电压直流穿墙套管","35kV"]
["Ⅰ-191",null,"特强钢芯耐热铝合金绞线","220kV及以上"]
["Ⅰ-192",8443192210,"用于光盘生产的盘面印刷机"]
["Ⅰ-193",8477101010,"用于光盘生产的精密注塑机"]
["Ⅰ-194",8480710010,"用于光盘生产的专用模具"]
["Ⅰ-195",8456100090,"其他用激光或其他光或光子束处理的机床"]
["Ⅰ-196",8537101101,"机床可编程控制器用数控单元"]
["Ⅰ-197",8460902000,"金属抛光机床"]
["Ⅰ-198",8462211000,"加工金属的数控矫直机床"]
["Ⅰ-199",8514300020,"电弧重熔炉和铸造用炉","容量>6000cm³"]
["Ⅰ-200",8515211000,"直缝焊管机"]
["Ⅰ-201",8454301000,"冷室压铸机","≥800吨"]
["Ⅰ-202",9031809090,"浓度变送器","\n测量范围：1-16%的浓度；灵敏度优于±0.0075%；流速最小0.1m/s，最大5m/s\n"]
["Ⅰ-203",902610000,"流量计","量程：-12 .2到1 2. 2m／s；           精度：±0.1%"]
["Ⅰ-204",9022199090,"膜片钳系统","单探头、超低噪声"]
["Ⅰ-205",9027809900,"流式细胞仪","分析速度：≥100,000细胞/秒；分选速度：≥50,000细胞/秒；分选：纯度> 98%, 回收率> 80%，可同时进行两路和四路分选"]
["Ⅰ-206",9027809900,"全自动遗传分析仪","检测系统采用高灵敏度的低温CCD装置，500bp以内的序列准确度数大于或等于99.5%；可同时进行5色荧光的实时检测"]
["Ⅰ-207",9022199090,"X-射线衍射仪","靶材及功率：Cu靶陶瓷X光管， 2.2kW；子探测器数量：≥192个"]
["Ⅰ-208",9022199090,"X荧光光谱仪","X射线波长范围在0.01~10nm之间，测角仪精度可控制在0.0001"]
["Ⅰ-209",8543709990,"气体在线监测装置","测量范围：0～2000ppm; 2、测量精度：读数的±10% ±25ppm "]
["Ⅰ-210",9011800000,"光谱型激光共聚焦显微镜","光谱仪焦长：≥500毫米"]
["Ⅰ-211",9011800000,"研究级正置荧光显微镜","物镜倍数：5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、 2.5X、 150X，目镜倍数：10X、 16X、 25X，视场数：23、25，物镜转盘： 6孔，观察功能： 明场、高级暗场、圆偏光、微分干涉、荧光\n"]
["Ⅰ-212",8479899990,"四通道固相萃取仪","3mL SPE柱　连续处理五十个以上样品、精确控制流速、自动固相萃取"]
["Ⅰ-213",8419899090,"荧光定量PCR仪","样品通量≥96个，3色／48孔反应板，LED光学系统可记录从FAM TM／SYBR® Green、VIC®／JOE TM和ROX TM染料发出的荧光信号，扩增仪可分辩5，000至10，000个RNaseP模板拷贝(置信度99．7％)"]
["Ⅰ-214",9027809900,"自动馏程仪","温度传感器范围：- 30 C 到 + 450 C ,- 22 F 到 +842 ;加热器功率：max. 1200W "]
["Ⅰ-215",9027809900,"目标蛋白快速分离系统","通过性能不同的分离柱可提供多种分离纯化方法。"]
["Ⅰ-216",9027809900,"全自动多功能酶标仪","光谱范围：光滤片可选波长400（340可选）-750nm,测量范围：0-3Abs"]
["Ⅰ-217",9027809900,"全自动固相、超临界、加速溶解、微波消化等萃取仪(包括全自动固相萃取仪、超临界二氧化碳萃取系统、加速溶解萃取仪、微波消化萃取仪和凝胶色谱仪)","操作速度：0-2500 RPM，精度0.5°C\n "]
["Ⅰ-218",9027809900,"全自动生化分析仪","检测产率为:855检测项次/小时"]
["Ⅰ-219",9027201200,"液相色谱仪","波长范围：190 - 800nm，波长准确度：±1nm，光谱分辨率：1.2nm。"]
["Ⅰ-220",9027500000,"原子荧光光度计","测量精密度<1.0%RSD"]
["Ⅰ-221",9027500000,"红外光谱仪","光谱分辩率<0.8cm-1，光谱范围:8300-350cm-1，峰-峰S/N比:>20000:1"]
["Ⅰ-222",9027500000,"傅里叶变换拉曼光谱仪","光谱范围：10,000cm-1 — 350cm-1；拉曼激光器线宽：窄于0.5cm-1"]
["Ⅰ-223",9027809900,"微生物鉴定仪（各种微生物鉴定仪、细菌鉴定仪等）","鉴定菌种至少500种"]
["Ⅰ-224",9027801990,"液相色谱质谱联用仪","质量范围: 2-3,000amu"]
["Ⅰ-225",9031809090,"蛋白质测定仪","精度 ≤ 0.5%"]
["Ⅰ-226",9031809090,"纤维分析仪","平均宽度10.75微米，测量时间：纤维（0.03克/升），节束纤维（0.3克/升）"]
["Ⅰ-227",902750000,"电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)","实现多元素同时分析；检出限0.1-10ppb；分析的浓度线性范围可达5-6个数量级"]
["Ⅰ-228",9027300000,"原子吸收分光光度计（AA）","检出限（Cu）：≤ 0.006μg/ml"]
["Ⅰ-229",9027201100,"气相色谱仪","温度稳定性:等于或优于±0.01°C/°C"]
["Ⅰ-230",9027201900,"凝胶色谱仪","流速精度：0.075%，最高耐压: 6000，噪音：≤±1.5X10－9RIU"]
["Ⅰ-231",9027201900,"离子色谱仪","流量精度：<0.1%；压力波动：<1%"]
["Ⅰ-232",9027500000,"全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪","分辨率<0.006nm，多元素同时分析，波长漂移<0.001nm/8h"]
["Ⅰ-233",9027300000,"紫外可见分光光度计（UV）","带宽：< 2nm，波长准确度：<±1nm "]
["Ⅰ-234",9027300000,"原子吸收分光光度计","噪声<0.001A,石墨炉升温速度>2000℃/min"]
["Ⅰ-235",9027300000,"直读光谱仪","波长范围：130-800nm"]
["Ⅰ-236",9027300000,"全ICP发射光谱仪","波长范围：160-800nm，分辨率：≤0.05nm-200nm"]
["Ⅰ-237",9027300000,"原子吸收光谱仪","测定波长：185-900nm"]
["Ⅰ-238",9027300000,"荧光分光光度计","波长扫描范围：≥220-750nm,波长精确度：±10nm"]
["Ⅰ-239",8514400090,"微波消化器","每次可同时处理≥40个平行高压消解管，反应管体积≥50mL"]
["Ⅰ-240",9022199090,"ROHS塑料/合金分析仪"]
["Ⅰ-241",9022199090,"放射性检测仪（X射线设备）","在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内报警"]
["Ⅰ-242",9022290090,"放射性检测仪(αβγ射线设备)","在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内报警"]
["Ⅰ-243",90304090,"高性能无线电测向设备","实时中频带宽≥10MHz，测向精度≤2°RMS，最短的信号驻留时间≤2ms"]
["Ⅰ-244",90304090,"高性能频谱分析仪","显示平均噪声级（DANL）≤—155dBm，三阶互调（TOI）≥+17 dBm，相位噪声（10kHz偏置）≤—116 dBc/Hz，绝对幅度精度≤0.24dB"]
["Ⅰ-245",90304090,"高性能无线电信号接收机","频率精度≤2ⅹ10ˉ8；频率分辨率≤1Hz；相位噪声≤—110 dBc/Hz（偏离≤20kHz）；三阶截获点≥20 dBm；二阶截获点≥40 dBm；无杂散动态范围（SFDR 带内）≥90 dB。"]
["Ⅰ-246",90304090,"高性能网络分析仪","2端口分析仪，一个或两个信号源；4端口分析仪，两个信号源，平衡测量；130dB动态范围，20001个测量点，32通道，5MHz带宽"]
["Ⅰ-247",90304090,"宽带网络数据通信误码仪","数据率≥10.8Gb/s,64个并行通道,PRWS及PRBS\n "]
["Ⅰ-248",90304090,"3G无线通讯信号分析仪","频带范围:3.6、7.0、13.6和26.5 GHz,-127dB输出,< +/-1.1dB电平精度 "]
["Ⅰ-249",9031809090,"印刷适性仪","加速方式：0.5m/s-7.0m/s,准确度为±3%；匀墨速度：0.2m/s-1.2m/s"]
["Ⅰ-250",9027809900,"全自动基因分析仪","可同时进行5色荧光的实时检测"]
["Ⅰ-251",90153000,"水平角度测量仪","精度：±0.1 deg-±0.05 deg\n分辨率：0.01deg \n"]
["Ⅰ-252",90151000,"激光测距仪","测距量程:5- 2200m，测距精度: +/- 0.3m -2m"]
["Ⅰ-253",9031499090,"光波测量计","波长:750--1800nm,动态范围:55dB,功率:40dB"]
["Ⅰ-254",9031499090,"激光粒度分析仪","米氏散射理论,测量物质从 0.02µm 到 2000µm"]
["Ⅰ-255",9030409000,"无线局域网络测试仪"," 测试频率在2.4G以上；带宽在60MHZ以上，WiFi和蓝牙,精度:0.6dB"]
["Ⅰ-256",9030409000,"无线通信设备的信号交调性能测试仪","噪声平底电平:140dB,接收信号电平精度:0.1dB/10dB,残留交调度:-120dB"]
["Ⅰ-257",9030409000," 高精度数字音频信号分析仪","频率精确度:2ppm； 幅度精确度：(1 kHz) 0.05 dB；输入噪声：(20kHz BW) 1.3 µV；"]
["Ⅰ-258",9030209000,"超高频数字示波器","带宽：300MHZ以上\n"]
["Ⅰ-259",9011200000,"手术显微镜","放大倍率:6:1变倍比，电动调节。工作距离：工作距离从207mm到470mm,通过电动式多焦镜头连续调节"]
["Ⅰ-260",9027500000,"光纤光谱仪","灵敏度：～0.45 计数值/e-、信噪比：350：1"]
["Ⅰ-261",9027500000,"凝胶成像系统","CCD 检测器分辨率：≥1360X1024像素，紫外光源"]
["Ⅰ-262",9027500000,"荧光定量PCR仪","温度范围：0℃-100℃ ,温度精度：≥±0.25℃"]
["Ⅰ-263",9027809900,"多功能挑克隆系统","挑样能力： 挑3000个克隆/小时;挑取针数： 最大96道,"]
["Ⅰ-264",9027809900,"核磁共振波谱仪","接收中频：≥500MHz;梯度场最大强度≥40G／cm;≥40个样品的自动进样器"]
["Ⅰ-265",9027201100,"气体在线色谱分析仪","测量范围：0～2000ppm; 2、测量精度：读数的±10% ±25ppm "]
["Ⅰ-266",8419899090,"热脱附仪","冷阱高温范围：-30℃－400℃，最小增加值：1℃"]
["Ⅰ-267",8419899090,"PCR仪（基因扩增仪）","温控范围：-5℃—99.9℃，温度精确性：≤±1℃"]
["Ⅰ-268",8421219090,"超纯水系统","产水流速≧3L/hr，产水TOC<30ppb，细菌含量< 1cfu/ml"]
["Ⅰ-269",9027500000,"多功能小麦/面粉分析仪","波长范围：400nm-5800nm；光度计范围：400-2500nm"]
["Ⅰ-270",9027809900,"全自动核酸提取工作站","EZ1核酸提取仪结合磁珠检测技术，每轮可纯化6/14个样品"]
["Ⅰ-271",9027300000,"葡萄酒分析仪","测定速度：120 秒/个；还原糖含量0 - 119g/L"]
["Ⅰ-272",9027300000,"酶标仪","荧光读数功能:激发光波长: 300 – 800 nm;比色读数功能:波长范围：230 – 1000 nm"]
["Ⅰ-273",8419899090,"膳食纤维分析仪","检测范围:0.1-100%；重现性:在纤维含量5-30%的范围内,重现性大于1%；"]
["Ⅰ-274",9027809900,"便携式毒性分析仪","发光强度检测精度：2%变异系数\n毒性测试速度： 5，15，30min可选（发光细菌法）；4min（化学发光法）"]
["Ⅰ-275",9027809900,"凯氏定氮仪","测定范围：0.1-500mg氮；回收率：>99.5% "]
["Ⅰ-276",9027809900,"索氏抽提系统","测量范围：0.1-100%；重复性：相对误差5%"]
["Ⅰ-277",9027809900,"总有机碳分析仪","测定精度：2%以内，测定范围：≥0-3000mg/L"]
["Ⅰ-278",9027809900,"导热系数测定仪","导热系数范围：0.005 ～ 0.50 W/m•K\n精确度：± 1 ～ 3 %"]
["Ⅰ-279",9031499090,"红外热像仪","测量范围：-20度至+350度，精度±2%"]
["Ⅰ-280",84563010,"精密数控火花机","3轴控制,无线型放电"]
["Ⅰ-281",84602110,"数控万能外圆磨床S40","定位精度≤0.002mm，重复定位精度≤0.001mm"]
["Ⅰ-282",84861020,"晶圆研磨机"]
["Ⅰ-283",84861040,"晶圆抛光机"]
["Ⅰ-284",84862090,"全自动太阳能电池片印刷及测试分选设备,全自动太阳能丝网印刷线"]
["Ⅰ-285",8443192201,"平网印花机"]
["Ⅰ-286",8417809090,"溶体炉、时效炉、淬火水槽"]
["Ⅰ-287",84283920,"辊轴输送机"]
["Ⅰ-288",84624111,"自动模式数控步冲压力机"]
["Ⅰ-289",84851100,"数控卧式车床","G1：4082KG;主轴参数：4000rpm"]
["Ⅰ-290",84861030,"制造单晶柱或晶圆用的切割设备-半自动劈裂机"]
["Ⅰ-291",84862010,"快速烧结炉；扩散炉"]
["Ⅰ-292",84862021,"等离子增强化学气相沉积装置（PECVD炉）"]
["Ⅰ-293",84862049,"湿法刻蚀机(清洗机)；制绒机(清洗机)"]
["Ⅰ-294",84864029,"自动粘片机；芯片图芯片分类机；全自动双头焊臂晶圆图芯片分类机"]
["Ⅰ-295",90308200,"硅片自动测试系统(测试仪)；IV测试分级机；四探针电阻多点测试仪；全自动电化学CV分布仪；单晶LED测试冇；芯片图芯片分类"]
["Ⅰ-296",9031809090,"硅片载流子寿命测试仪"]
["Ⅰ-297",903033900,"射频信号功率计","测试频率在50MHz～40GHz或以上；采样率在100Ms/s以上"]
["Ⅰ-298",8543209090,"3G通信信号发生器","3 或 6 GHz，（0.01 Hz 分辨率） \n 电平精度 (> -110 dBm) "]
["Ⅰ-299",9030201000,"超高频数字示波器","采样速度:40Gb/S,PRBS信号的RIN测量"]
["Ⅰ-300",9030899090,"颗粒电荷滴定仪","固体颗粒和胶体溶解物质带有表面电荷，再现性，相对标准偏差SD(X)＜0.3%"]
["Ⅰ-301",9030899090,"电位仪","分析纤维和填料表面的电荷。检测重复性:标准偏差SD(X)≤0.5%;"]
["Ⅰ-302",90278099,"自动电位滴定仪","测量间歇时间：100 ms "]
["Ⅰ-303",8514200090,"微波消解仪（微波消解系统、微波消解萃取仪）","温控范围：0-300℃，精度:≤±5℃"]
["Ⅰ-304",8421199090,"离心机","最高转速≥10000RPM,精度：≤设定值50RPM"]
["Ⅰ-305",8442302900,"东伸喷墨制网机ICHINOSE T-Engraver"]
["Ⅰ-306",null,"MOCVD设备"]
["Ⅰ-307",90181291,"彩色超声诊断仪","系统频率6－14MHz, >180灰阶"]
["Ⅰ-308",9022120000,"X-射线断层检查仪","成套设备,价格≥80万美元/套"]
["Ⅰ-309",9018130000,"核磁共振成像装置","成套设备,价格≥100万美元/套"]
["Ⅰ-310",8422301090,"称重式灌装机","生产能力:胶瓶≥40000瓶/小时；玻璃瓶≥48000瓶/小时（瓶容积以500ml计）"]
["Ⅰ-311",8438800000,"酱油全自动圆盘制曲机","生产能力≥50吨/批次"]
["Ⅰ-312",84795010,"多功能机器人"]
["Ⅰ-313",84624119,"高速冲床","最高冲速：>220转/分钟"]
["Ⅰ-314",84863021,"化学气相沉积机","1.小时/瓦特的节拍时间：≤ 50sec \n2.压力控制范围： 300mTorr - 5Torr "]
["Ⅰ-315",84863090,"干法刻蚀机","基板尺寸2200mm*2500mm，蚀刻速率：非晶硅 ≥ 4000Å/MIN，氮化硅\n ≥ 8000Å/MIN。"]
["Ⅰ-316",84213990,"干刻废气处理机","经过废气处理设备处理后废气的浓度(出口)\n CL2   ≦1 ppm   (去除能力:>99%) \n SF6   ≦5 %     (去除能力:>95%)"]
["Ⅰ-317",8514101000,"晶体生长炉","单块晶体生长时间<20天                   单块晶体重量：>70千克"]
["Ⅰ-318",8543300090,"电解铜箔表面处理机"]
["Ⅰ-319",8462411900,"数控转台冲床","快速定位速度>60m/min,重复定位精度   <0.1mm ,冲裁工作精度<0.1mm  "]
["Ⅰ-320",84771010,"注塑机"]
["Ⅰ-321",84773020,"注射吹塑机"]
["Ⅰ-322",84431922,"平网印刷机"]
["Ⅰ-323",84592100,"数控钻床"]
["Ⅰ-324",84593100,"数控镗铣床"]
["Ⅰ-325",85152190,"对焊机","最大焊接功率：>680kVA "]
["Ⅰ-326",84604020,"钛辊研磨机","主轴回转数：1200rpm,研磨石尺寸：OD305mm/ID50mm×W50mm。"]
["Ⅰ-327",84621090,"肘节式精锻机","最大公称压力：>300KN\n最大闭合高度：180毫米"]
["Ⅰ-328",84798961,"自动插件机"]
["Ⅰ-329",8462411900,"数控转台冲床","快速定位速度>60m/min,重复定位精度   <0.1mm ,冲裁工作精度<0.1mm  "]
["Ⅰ-330",84798961,"自动插件机"]
["Ⅰ-331",84423021,"CTP出版机"]
["Ⅰ-332",8479899990,"高真空镀膜设备"]
["Ⅰ-333",8447201200,"高档经编花边设备","梳节数>60把,速度>550转/分"]
["Ⅰ-334",8447120000,"精密电脑大提花纬编设备","机号>30针/吋."]
["Ⅰ-335",8456100090,"镭射激光造型机","最大输出900W,波长范围9.3-11.5pm"]
["Ⅰ-336",8451400000,"颜色处理机","空气洗,操作压力1.5/0.5parg,气流每小时2.0/1.0,无需化学药剂"]
["Ⅰ-337",8451400000,"水洗机","标称宽度 1800 mm 织物速度 10 - 80 m/min   织物重量 50 - 500 g/m2"]
["Ⅰ-338",8451400000,"煮练漂白机","标称宽度1800mm 织物速度 10 - 90 m/min  织物重量 50 - 500 g/m2  织物张力 30-50 kN"]
["Ⅰ-339",8451400000,"染色后处理连续皂洗机","单机产量>450kg/h"]
["Ⅰ-340",8451400000,"连续洗水机","单机产量>350kg/h"]
["Ⅰ-341",8451400000,"低浴比洗水缸","浴比1:6以下"]
["Ⅰ-342",8451400000,"皂洗机","平均生产速度:30m/min,电压:3*380v,频率:50Hz,能耗:approx 55kw,水压:2bar~3bar,饱和蒸汽要求:4.5bar,压缩空气:6 bar~12bar,幅宽:2400mm"]
["Ⅰ-343",8451400000,"散纤染色机","染缸直径（1600-2000）MM"]
["Ⅰ-344",8451800003,"磨毛机","织物速度: 3-50 m/min 标称宽度: 2000 mm "]
["Ⅰ-345",8451800003,"拉幅定型机","织物速度 7,5-150 m/min工作宽度 60-180 cm"]
["Ⅰ-346",8451800003,"后整定型机","电、蒸汽混合加热"]
["Ⅰ-347",84211910,"色纤脱水机","转速＞950转/分"]
["Ⅰ-348",8421191000,"脱水机","离心式脱水机，最高1440RPM."]
["Ⅰ-349",8421219090,"污水处理系统 ","单位时间水处理量：15 ~ 625吨 /小时"]
["Ⅰ-350",84224000,"自动打包机","全自动打包,单机产量＞750kg/h"]
["Ⅰ-351",84451900,"条并卷联合机","输出速度＞120m/min"]
["Ⅰ-352",84451900,"打饼机","单机产量＞650kg/h"]
["Ⅰ-353",8445902000,"浆纱机","具有可移动式车头筘动装置和浆槽浆辊高压控制装置"]
["Ⅰ-354",8445902000,"短纤纱线桨纱机","车速0一130米/分"]
["Ⅰ-355",8445909000,"分绞机","配置纱线颜色探测装置,最大8层对色分绞."]
["Ⅰ-356",null,"分绞机(带伸缩筘)"]
["Ⅰ-357",null,"自动穿综机","穿纱速度:最大140根/分钟."]
["Ⅰ-358",8451290000,"压力烘干机","压力式蒸汽烘干机，"]
["Ⅰ-359",null,"平幅烘干机"]
["Ⅰ-360",8451800090,"环保洗衣褪色机 ","空气耗量： 50L/min,空气压力： 6 bars,产能： 50~100 Kg/次"]
["Ⅰ-361",8451800090,"轧光机","轧辊幅宽2000 mm,最大织物幅宽1800 mm ,最小织物幅宽900 mm 速度 5-100m/min "]
["Ⅰ-362",8451800090,"蒸化机","平均蒸汽消耗400-700kg/h ，饱和蒸汽工作温度102-106℃, 与同类蒸化机相比蒸汽耗量降低30%，印花染料等助剂用量降低30-40%。"]
["Ⅰ-363",8451800090,"滚筒印花机","供水压力：1，5bar min.(150kPa),耗水量：2.1m3/h,进气压力：7 bar (700kPa),总压缩空气用量：1800 Nlitri/1’,供油量：80m3/h,最大排风量：8500m3/h p=120mm/H2 200 150C"]
["Ⅰ-364",8452219000,"缝头机","针距:0.8MM-4MM速度 最高转速7000RPM"]
["Ⅰ-365",84623110,"铝带纵剪机","分切厚度：0.05-0.5MM；来料最大宽度：700MM；来料最大重量：5000KG。"]
["Ⅰ-366",8464201000,"高速研磨机、高速精磨机","四轴以上"]
["Ⅰ-367",8464201000,"高速抛光机","四轴以上"]
["Ⅰ-368",84798190,"高精度真空热压机组","压力≥3500吨"]
["Ⅰ-369",8464901900,"全自动磨边机"]
["Ⅰ-370",8464901900,"球面透镜铣磨机"]
["Ⅰ-371",84622990,"14级缩颈翻边机","生产速度：≥2400罐/分钟"]
["Ⅰ-372",846390009,"坑纹机","生产速度：≥1700罐/分钟"]
[null,null,"船舶制造用关键件"]
["Ⅰ-373",84871000,"超大型螺旋桨"]
["Ⅰ-374",85015300,"推进电动机"]
["Ⅰ-375",85372090,"推进系统控制单元"]
["Ⅰ-376","85021310　85021320　85021200","主发电机组"]
["Ⅰ-377",85021200,"应急发电机组"]
["Ⅰ-378",84148090,"空压机"]
["Ⅰ-379",84211990,"分油机"]
["Ⅰ-380",8413,"机舱泵"]
["Ⅰ-381",85371090,"锅炉燃烧器自动控制部分"]
["Ⅰ-382",8408100000,"船用柴油发动机","功率>5800KW或转速>1500转/分钟"]
["Ⅰ-383",9032890090,"黏度控制器","船用柴油发动机用"]
["Ⅰ-384",90318090,"扭力仪","测量功率>31640KW"]
["Ⅰ-385",85261090,"油舱液位及温度遥测系统"]
["Ⅰ-386",8543709990,"电子海图"]
["Ⅰ-387",8479891000,"舵机及配件"]
["Ⅰ-388",8483409000,"齿轮箱"]
["Ⅰ-389",85371090,"主配电板、应急配电板"]
["Ⅰ-390",8471494000,"配载仪"]
["Ⅰ-391",84871000,"艏侧推进器及桨叶"]
["Ⅰ-392",8504409990,"水下电机及变频启动装置"]
["Ⅰ-393",8502131000,"疏浚发电组"]
["Ⅰ-394",9026100000,"液位遥测系统"]
["Ⅰ-395",90148000,"自动舵仪"]
["Ⅰ-396",85371090,"主机遥控系统"]
["Ⅰ-397",90148000,"航行记录仪"]
["Ⅰ-398",85269190,"卫星导航仪"]
["Ⅰ-399",85269190,"船位自动识别系统"]
["Ⅰ-400",90328100,"排油监控系统"]
[null,90318090]
["Ⅰ-401",85446012,"高压电缆"]
["Ⅰ-402",84248999,"机舱水雾系统"]
["Ⅰ-403",8412210000,"液压油缸"]
["Ⅰ-404",8487900000,"水下油缸"]
["Ⅰ-405",null,"测微准直望远镜"]
["Ⅰ-406",8526101090,"雷达","船用"]
["Ⅰ-407",84269900,"船用吊机","游艇用"]
["Ⅰ-408",85015300,"电动机","船用"]
["Ⅰ-409",8517629900,"卫星通讯C站、F站","船用"]
[null,null,"飞机制造用关键件"]
["Ⅰ-410",null,"发动机系统"]
["Ⅰ-411",null,"航电系统"]
["Ⅰ-412",null,"主飞控系统"]
["Ⅰ-413",null,"电源系统"]
["Ⅰ-414",null,"起落架系统"]
["Ⅰ-415",null,"燃油系统"]
["Ⅰ-416",null,"辅助动力装置"]
["Ⅰ-417",null,"防火系统"]
["Ⅰ-418",null,"液压系统"]
[null,null,"汽车整车和关键总成设计、试验装置"]
["Ⅰ-419",90312000,"汽车零部件性能试验装置（制动器系统试验台、转向器系统试验台、汽车热平衡系统匹配试验台、喷油系统综合性能试验台、零部件动态伺服试验机等）"]
["Ⅰ-420","90248000　90241010","汽车非金属材料性能试验装置（皮带性能试验台、燃油管、水管性能试验台、弹性体测试分析设备等）"]
["Ⅰ-421",90312000,"汽车动力总成试验装置(自动变速箱试验台、动力总成测试试验台、光学式单缸机及其测试试验台、发动机排放分析仪、混合动力交流电力测功机、高性能电机试验台等)"]
["Ⅰ-422",90312000,"汽车底盘系统试验装置（悬挂测试系统试验台等）"]
["Ⅰ-423",90312000,"汽车整车试验台（背景空气处理试验台；整车匹配、性能、排放、耐久性能试验台；整车环境模拟试验装置；道路模拟试验台等）"]
["Ⅰ-424","90308990　90312000","汽车主被动安全试验装置(车碰撞牵引试验装置、台车模拟试验台、运动图像采集分析系统、行人保护试验台、车载数据采集系统等)"]
["Ⅰ-425","90308990　90312000　90318090","汽车电子试验装置（EMC测试系统、整车及发动机变速箱硬件在环仿真系统、VCT标定试验台、GDI泵嘴流量特性标定试验台等）"]
["Ⅰ-426",90312000,"汽车动力性试验装置（混合动力试验台等）"]
["Ⅰ-427","90271000　90318090","汽车尾气排放测试转鼓","THC/NOx/CH4分析单元的最小量程1ppm，测试欧5/6排放法规"]
["Ⅰ-428",9405409000,"汽车碰撞被动安全性无频闪照明系统（含灯具、镇流器、电源）","照度最大达120,000Lux，均匀性：≤±15%，色温：6,000K（+/-150K），10000fps无频闪"]
["Ⅰ-429",9031200090,"汽车座椅安全性强度试验系统","座椅靠背、头枕加载力：0～5000N,座椅靠背位移角度:90°～165°，头枕加载位移：0～656 mm"]
["Ⅰ-430",9031200090,"汽车座椅安全带多点强度动静态试验系统","每缸加载力：拉力50000N、压力35000N；油缸行程：0～1000mm；"]
["Ⅰ-431",9031200090,"汽车座椅安全性动态冲击试验系统","加速度：0～300g，冲击速度可调：20～30km/h，最大行程: 600 mm。"]
["Ⅰ-432",9031809090,"汽车环保节能检测环境条件控制用环境仓","温度：- 10°C ~ + 50°C，湿度，5.5-15g水/kg空气， 新风量：3,000 m³/h（-7°C时>1200 m³/h）"]
["Ⅰ-433",9031809090,"燃油蒸发污染物测量用密闭蒸发室","成分及测量范围：THC 0-10 ppmC 至0-200,000 ppmC, 温度调节范围：+15°C 至 +45°C"]
["Ⅰ-434","903040    　　       903120　       　903180","NVH分析和试验装置"]
["Ⅰ-435",null,"多功能道路检测车","裂缝分辨率<1mm；车辙横向分辨率≥1028点/4米"]
[null,null,"核电专用设备"]
["Ⅰ-436",null,"核岛通风设备"]
["Ⅰ-437",null,"核级电缆"]
["Ⅰ-438",null,"核级中低压开关柜"]
["Ⅰ-439",null,"核级泵阀仪控"]
["以上没有商品编码的，在具体操作中根据产品的实际情况掌握。"]
["注：序号Ⅰ-1至156的技术参数有两项或以上符合即可，其他的技术参数须全部符合。"]